*Projekts*

12. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Ēku konstruktīvo elementu konstrukciju veidu**

**normatīvais kalpošanas ilgums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Konstrukcijas veida kods | | | Konstruktīvo elementu konstrukciju veidi un normatīvā kalpošanas ilguma grupas | Normatīvais kalpošanas ilgums gados |
| 1. | 1 | | | **Pamati** (ēkas daļa, kuras uzdevums ir uzņemt un sadalīt ēkas slodzi un pārnest to uz pamatni vai grunti) |  |
| 2. |  | 11 | | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 3. |  |  | 1101 | Betona bloki (lentveida) |  |
| 4. |  |  | 1102 | Dzelzsbetona bloki (lentveida) |  |
| 5. |  |  | 1103 | Dzelzsbetona pāļi |  |
| 6. |  |  | 1104 | Monolītais betons (lentveida) |  |
| 7. |  |  | 1105 | Monolītais dzelzsbetons (lentveida) |  |
| 8. |  |  | 1106 | Monolītā dzelzsbetona plātne |  |
| 9. |  |  | 1107 | Monolītā šķiedrbetona plātne |  |
| 10. |  | 12 | | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 11. |  |  | 1201 | Dabisko akmeņu mūris (lentveida) |  |
| 12. |  |  | 1202 | Dzelzsbetons (stabveida) |  |
| 13. |  |  | 1203 | Keramzītbetona bloki (lentveida) |  |
| 14. |  |  | 1204 | Ķieģeļi (lentveida) |  |
| 15. |  | 13 | | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 16. |  |  | 1301 | Azbestcementa caurules ar betona pildījumu (stabveida) |  |
| 17. |  |  | 1302 | Betons (stabveida) |  |
| 18. |  |  | 1303 | Dabiskie akmeņi (stabveida) |  |
| 19. |  |  | 1304 | Metāls (stabveida) |  |
| 20. |  |  | 1305 | Polimēru caurules ar betona pildījumu (stabveida) |  |
| 21. |  | 14 | | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 22. |  |  | 1401 | Koks (stabveida) |  |
| 23. |  |  | 1402 | Ķieģeļi (stabveida) |  |
| 24. |  |  | 1403 | Vieglbetona bloki (stabveida) |  |
| 25. | 2 | | | **Ārsienas (karkasi)** (ēkas vertikālais ārējais konstruktīvais norobežojums) |  |
| 26. |  | 21 | | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 27. |  |  | 2101 | Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) |  |
| 28. |  |  | 2102 | Dobo keramikas bloku mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) |  |
| 29. |  |  | 2103 | Ķieģeļu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) |  |
| 30. |  |  | 2104 | Monolītais betons |  |
| 31. |  |  | 2105 | Monolītais dzelzsbetons |  |
| 32. |  |  | 2106 | Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcija |  |
| 33. |  | 22 | | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 34. |  |  | 2201 | Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) |  |
| 35. |  |  | 2202 | Dobo keramikas bloku mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) |  |
| 36. |  |  | 2203 | Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcija |  |
| 37. |  |  | 2204 | Dzelzsbetona paneļi |  |
| 38. |  |  | 2205 | Gāzbetona bloku mūris |  |
| 39. |  |  | 2206 | Izdedžbetona bloku mūris |  |
| 40. |  |  | 2207 | Keramzītbetona bloku mūris |  |
| 41. |  |  | 2208 | Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) |  |
| 42. |  |  | 2209 | Monolītā izdedžbetona mūris |  |
| 43. |  |  | 2210 | Monolītā keramzītbetona mūris |  |
| 44. |  |  | 2211 | Tērauda karkasa konstrukcija |  |
| 45. |  | 23 | | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 46. |  |  | 2301 | Arbolīta bloku mūris |  |
| 47. |  |  | 2302 | Gāzbetona paneļi |  |
| 48. |  |  | 2303 | Ģipšbetona paneļi |  |
| 49. |  |  | 2304 | Keramzītbetona paneļi |  |
| 50. |  |  | 2305 | Koka guļbūve |  |
| 51. |  |  | 2306 | Koka karkasa konstrukcija (biezumā vairāk par 15 cm) |  |
| 52. |  |  | 2307 | Koka stāvbūve |  |
| 53. |  |  | 2308 | Koka vairogi |  |
| 54. |  |  | 2309 | Ķieģeļu mūris (1 ķieģeļa biezumā) |  |
| 55. |  |  | 2310 | Monolītā skaidbetona mūris |  |
| 56. |  |  | 2311 | Pildrežģi |  |
| 57. |  |  | 2312 | Stikla konstrukcijas |  |
| 58. |  |  | 2313 | Stiklbloki |  |
| 59. |  | 24 | | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 60. |  |  | 2401 | Koka dēļu iesegums |  |
| 61. |  |  | 2402 | Koka karkasa konstrukcija (biezumā līdz 15 cm (ieskaitot)) |  |
| 62. |  |  | 2403 | Ķieģeļu mūris (½ ķieģeļa biezumā) |  |
| 63. |  |  | 2404 | Māla kleķis |  |
| 64. |  |  | 2405 | Metāla lokšņu iesegums |  |
| 65. |  |  | 2406 | Niedru paneļi |  |
| 66. |  |  | 2407 | Polimēru (plastmasas) dēļu iesegums |  |
| 67. |  |  | 2408 | Polimēru (plastmasas) lokšņu iesegums |  |
| 68. |  |  | 2409 | Salmu paneļi |  |
| 69. | 3 | | | **Pārsegums** (horizontālās nesošās un norobežojošās konstrukcijas, kas sadala ēku stāvos, uzņem un pārnes pastāvīgo un mainīgo slodzi uz nesošajām sienām vai kolonnām (karkasiem)) |  |
| 70. |  | 31 | | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 71. |  |  | 3101 | Betona velves |  |
| 72. |  |  | 3102 | Dzelzsbetona paneļi |  |
| 73. |  |  | 3103 | Dzelzsbetona sijas |  |
| 74. |  |  | 3104 | Dzelzsbetona velves |  |
| 75. |  |  | 3105 | Ķieģeļu mūra velves |  |
| 76. |  |  | 3106 | Monolītā dzelzsbetona klājs |  |
| 77. |  | 32 | | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 78. |  |  | 3201 | Metāla plātnes |  |
| 79. |  |  | 3202 | Metāla sijas |  |
| 80. |  |  | 3203 | Metāla siju pārsegums ar dzelzsbetona aizpildījumu |  |
| 81. |  |  | 3204 | Metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu |  |
| 82. |  |  | 3205 | Metāla siju pārsegums ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu |  |
| 83. |  | 33 | | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 84. |  |  | 3301 | Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu |  |
| 85. |  |  | 3302 | Metāla siju pārsegums ar koka aizpildījumu |  |
| 86. |  |  | 3303 | Metāla siju pārsegums ar metāla aizpildījumu |  |
| 87. |  | 34 | | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 88. |  |  | 3401 | Dēļu klājs virs koka siju pārseguma |  |
| 89. | 4 | | | **Jumts** (nesošā konstrukcija) |  |
| 90. |  | 41 | | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 91. |  |  | 4101 | Monolītā dzelzsbetona klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
| 92. |  | 42 | | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 93. |  |  | 4201 | Azbestcementa paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
| 94. |  |  | 4202 | Dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām |  |
| 95. |  |  | 4203 | Dzelzsbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
| 96. |  |  | 4204 | Gāzbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
| 97. |  | 43 | | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 98. |  |  | 4301 | Metāla konstrukcijas |  |
| 99. |  | 44 | | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 100. |  |  | 4401 | Koka konstrukcijas |  |
| 101. | 5 | | | **Jumts** (segums) |  |
| 102. |  | 51 | | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 103. |  |  | 5101 | Māla kārniņi |  |
| 104. |  |  | 5102 | Slānekļa plātnes |  |
| 105. |  | 52 | | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 106. |  |  | 5201 | Betona kārniņi |  |
| 107. |  |  | 5202 | Niedres |  |
| 108. |  |  | 5203 | Salmi |  |
| 109. |  | 53 | | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 110. |  |  | 5301 | Šķiedrcementa loksnes |  |
| 111. |  | 54 | | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 112. |  |  | 5401 | Azbestcementa loksnes |  |
| 113. |  |  | 5402 | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu |  |
| 114. |  |  | 5403 | Bitumena plāksnītes (šindeļi) |  |
| 115. |  |  | 5404 | Koka dēļu klājs |  |
| 116. |  |  | 5405 | Metāla dakstiņi |  |
| 117. |  |  | 5406 | Profilētā tērauda loksnes |  |
| 118. |  |  | 5407 | Sintētisko materiālu loksnes |  |
| 119. |  |  | 5408 | Stikla loksnes |  |
| 120. |  | 55 | | *Piektā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 20 |
| 121. |  |  | 5501 | Koka jumstiņi |  |
| 122. |  |  | 5502 | Koka skaidas (lubas) |  |
| 123. |  |  | 5503 | Koka dēlīši |  |
| 124. |  |  | 5504 | Ruberoīds |  |
| 125. |  |  | 5505 | Mastikas segumi |  |
| 126. |  |  | 5506 | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma |  |
| 127. |  |  | 5507 | Polimēru plātnes |  |
| 128. |  |  | 5508 | Polimēru plēve |  |

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs