*Projekts*

14. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Apzīmējumi, kas lietojami kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos dokumentos un datnēs**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta kods** | **Objekta nosaukums** | **Slāņa nosaukums** | **Elementa tips** | **Objekta apzīmējums** | **Krāsas Nr. RGB CAD vidē/izdrukā** | **Līnijas platums** | **Simbola nosaukums** | **Līnijas stila nosaukums** | **Teksta stils, lielums, novietojums** | **Paskaidrojumi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | **Ģeodēziskie punkti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai (turpmāk – ADTI) | Pastāvīgās bāzes stacijas | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 1.2. | Atbilstoši ADTI | Sienas repers |  | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 1.3. | Atbilstoši ADTI | Sienas marka | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 1.4. | Atbilstoši ADTI | Grunts repers | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 1.5. | Atbilstoši ADTI | Fundamentālais repers | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 1.6. | Atbilstoši ADTI | Magnētiskais punkts | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 1.7. | Atbilstoši ADTI | Grunts zīmes | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 1.8. | Atbilstoši ADTI | Cietā seguma zīmes | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 1.9. | Atbilstoši ADTI | Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla punkta numurs, augstums un to iznesuma līnija | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |
| 1.10. | Atbilstoši ADTI | Uzmērīšanas tīkla punkts | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |
| 2. |  | **Robežpunkti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 5208181000 | Robežpunkts | ROBZ\_ROBP\_####\_####\_# | Simbols | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE001.PNG | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KUPICA |  |  | Apvidū uzmērīts robežpunkts, analītiski noteikts robežpunkts |
| 3. |  | **Robežpunktu numurs** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 5208181019 | Zemes vienības robežpunkta numurs | ROBZ\_ROBP\_####\_TKST\_# | Teksts | 254 | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  |  | Tahoma\_1\_LT |  |
| 4. |  | **Koordinātu tīkls** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atbilstoši ADTI) | Koordinātu tīkls | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 5. |  | **Koordinātas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atbilstoši ADTI | Koordinātu tīkla teksts | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |
| 6. |  | **Zemes vienības** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 7201060110 | Uzmērīta zemes vienība | ROBZ\_UZMR\_####\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE002.PNG | 0,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  |  |
| 6.2. | 7201060210 | Ierādīta zemes vienība | ROBZ\_IERR\_####\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE003.PNG | 0,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_2 |  |  |
| 7. |  | **Zemes vienības daļas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 7206040110 | Zemes vienības daļas | ROBZ\_NOMA\_####\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE004.PNG | 255,127,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  |  |
| 8. |  | **Zemes vienības kadastra apzīmējums** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 7201000150 | Uzmērītas zemes vienības kadastra apzīmējums | ROBZ\_UZMR\_####\_TKST\_# | Teksts | 80470010258 | 0,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |  |
| 8.2. | 7201060210 | Ierādītas zemes vienības kadastra apzīmējums | ROBZ\_IERR\_####\_TKST\_# | Teksts | 80470010258 | 6,162,214 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |  |
| 9. |  | **Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 7206030000 | Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums | ROBZ\_NOMA\_####\_TKST\_# | Teksts | 804700102588001 | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |  |
| 10. |  | **Garumi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Robežposma garums | ROBZ\_LGAR\_####\_TKST\_# | Teksts | 24.01 | 160,224,0 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | **Būves** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | 5201011110 | Uzmērīta ēka, jaunbūve | BUVE\_EKAS\_UZMR\_####\_# | Poligons, līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE006.PNG | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  | Tai skaitā jaunbūves pamati, ko paskaidro ar būves raksturojuma tekstu. Līniju lieto ēkas attēlošanai daļā (ja to šķērso zemes vienības robeža) - līdz 10 mm aiz zemes vienības robežas |
| 12.2. | 5206040000 | Ēkas daļa | BUVE\_BALK\_####\_####\_# | Poligons | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE007.PNG | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI\_3 |  | Lievenis, terase, ārējās kāpnes, jumta pārkares (ja tā balstās uz kolonnām) projekcija, panduss |
| 12.3. | 5201013110 | Uzmērīta pazemes ēka | BUVE\_BPAZ\_UZMR\_####\_# | Poligons | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE008.PNG | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_2 |  | Attēlo, ja ir nodrošināta tās uzmērīšana vai izmanto būves kadastrālās uzmērīšanas materiālus |
| 12.4. | 5202010000 | Drupas | BUVE\_DRUP\_####\_####\_# | Poligons | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE009.PNG | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | ADTI\_2 |  | Ēka, kuras nesošie konstruktīvie elementi ir tik sabrukuši, ka tā nav turpmāk izmantojama paredzētajām funkcijām. Paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.  Par ēku, kas atbilst drupu kritērijiem un nav bijusi reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, nepieprasa informāciju par piešķirto kadastra apzīmējumu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | **Būves raksturojuma teksts** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Atbilstoši ADTI | Būves raksturojuma teksts un iznesuma līnija | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |
| 14. |  | **Būves kadastra apzīmējums** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | 7206050110 | Būves kadastra apzīmējums | BUVE\_EKAS\_KADS\_TKST\_# | Teksts | 80440020236001 | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  |  | Tahoma\_07\_LT |  |
| 15. |  | **Apgrūtinājumu teritorija** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | 7114600000 | Apgrūtinājumu teritorija | Sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu | Poligons | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE011.PNG | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_4 |  |  |
| 15.2. | 7114700000 | Apgrūtinājumu līnija | Sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE012.PNG | 255,0,0 0,0,0 | 2 |  | ADTI\_4 |  | Var izmantot mazos plāna mērogos kopā ar platuma tekstu |
| 16. |  | **Apgrūtinājumu teksts** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | 7114120000 | Apgrūtinājuma kārtas numurs | Sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu + \_TKST | Teksts | 1 | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  |  | Tahoma\_07\_LT | Apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā |
| 16.2. | 7114130000 | Apgrūtinājuma klasifikācijas kods | Sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu + \_TKST | Teksts | **150301** | 180,0,0 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |  |
| 17. |  | **Zemes vienību robežojošās vietas virziena bultiņa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | 7201080000 | Robežojošo zemes vienību maiņas vietas bultiņa | ROBZ\_BULT\_####\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE013.PNG | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  |  |
| 18. |  | **Zemes vienību robežojošās vietas virziena bultiņas teksts** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | 7201080100 | Robežojošo zemes vienību maiņas vietas bultiņas teksts | ROBZ\_BULT\_####\_TKST\_# | Teksts | A | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  |  | Tahoma\_1\_LB |  |
| 19. |  | **Zemes lietošanas veidi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | 4206000000 | Zemes lietošanas veida robeža | TERT\_KONT\_####\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE014.PNG | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI\_1 |  |  |
| 20. |  | **Zemes lietošanas veidu apraksts** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | 4101000000 | Zemes lietošanas veida apraksts; platības pieraksts | TERT\_IZMT\_####\_TKST\_# | Teksts | aramzeme | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_07\_CC | Citi situācijas elementi, kuriem nav noteikti apzīmējumi;  Var izmantot sekojošus saīsinājumus apzīmējumiem:  aramzeme – a.;  pagalms – p.;  dīķis, ezers – ūd.;  augļu dārzs – a.d.;  pārējās zemes – p.z. |
| 21. |  | **Zemes lietošanas veidu simbols** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | 4205050900 | Lauksaimniecībā izmantojamā zeme | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | LIZ | 255,255,255 0,0,0 | 0 | LIZ |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.2. | 4205050901 | Aramzeme | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | ARAMZ | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ARZEME |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.3. | 4205050902 | Augļu dārzs | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | AD | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ADARZS |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.4. | 4205050903 | Pļava | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | PLAVA | 255,255,255 0,0,0 | 0 | PLAVAC |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.5. | 4205050904 | Ganības | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | GANIBA | 255,255,255 0,0,0 | 0 | GANIBAC |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē |
| 21.6. | 4201010401 | Mežs | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | MEZS | 255,255,255 0,0,0 | 0 | MEZSC |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.7. | 4202020101 | Krūmājs | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | KRUMI | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KRUMSC |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.8. | 42030101014 | Purvs | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | PURVS | 255,255,255 0,0,0 | 0 | PURVSC |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.9. | 4207010000 | Zeme zem ūdeņiem | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | UDENS | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ZUDENS |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.10. | 4207020000 | Zeme zem zivju dīķiem | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | ZD | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ZDIKIS |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.11. | 4207030000 | Zeme zem ēkām un pagalmiem | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | P | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ZEKAS |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.12. | 4207040000 | Zeme zem ceļiem | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | CELS | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ZCELS |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.13. | 4208000000 | Pārējās zemes | TERT\_ELEM\_####\_####\_# | Simbols | CITS | 255,255,255 0,0,0 | 0 | CITZEM |  |  | Lieto tikai šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktā minētajā datnē attiecīgā objekta apzīmējuma vai teksta vietā |
| 21.14. | 4201010400 | Mežs | TERT\_ELEM\_MEZS\_####\_# | Simbols | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE015.PNG | 0,225,0 0,0,0 | 0 | MEZS |  |  |  |
| 21.15. | 4202020100 | Krūmājs | TERT\_ELEM\_KRMI\_####\_# | Simbols | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE016.PNG | 0,225,0 0,0,0 | 0 | KRUMI |  |  |  |
| 21.16. | 4204010100 | Pļava | TERT\_ELEM\_PLAV\_####\_# | Simbols | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE017.PNG | 0,225,0 0,0,0 | 0 | PLAVA |  |  |  |
| 21.17. | 4205020100 | Ganības | TERT\_ELEM\_GANB\_####\_# | Simbols | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE018.PNG | 0,225,0 0,0,0 | 0 | GANIBA |  |  |  |
| 21.18. | 4203010103 | Purvs | TERT\_ELEM\_PRVS\_####\_# | Simbols | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE019.PNG | 0,165,0 0,0,0 | 0 | CPURV |  |  |  |
| 22. |  | **Situācijas elementi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Atbilstoši ADTI | Krauja | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 22.2. | Atbilstoši ADTI | Nogāzes augša un nogāzes "zariņi" | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 23. |  | **Hidrogrāfija** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Atbilstoši ADTI | Pastāvīga krasta līnija | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI /0,0,0 (izdrukā) | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  | Jūras, ezera vai upes, dīķa, zivju dīķa, dekoratīvā dīķa krasta līnija |
| 23.2. | Atbilstoši ADTI | Grāvis | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI /0,0,0 (izdrukā) | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 24. |  | **Hidrogrāfijas teksts** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | 3101040000 | Hidrogrāfijas apraksts un iznesuma līnija | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI /0,0,0 (izdrukā) | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |
| 24.2. | 3205030000 | Grāvja teksts un iznesuma līnija | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI/0,0,0 (izdrukā) | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |
| 25. |  | **Tecēšanas virziens** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Atbilstoši ADTI | Grāvja vai upes tecēšanas virziena bulta | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI/0,0,0 (izdrukā) | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 26. |  | **Ceļi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Atbilstoši ADTI | Ceļa, ielas mala | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 26.2. | 6102020000 | Ceļa, ielas malas apzīmējums | CELI\_####\_####\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE020.PNG | 210,0,210 0,0,0 | 2 |  | ADTI\_2 |  | Izmanto mazos plāna mērogos kopā ar norādīto ceļa platuma tekstu |
| 26.3. | Atbilstoši ADTI | Stiga | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 26.4. | 6102050510 | Ceļa platuma teksta palīglīnija | CELI\_####\_####\_TKST\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE021.PNG | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI\_0 |  |  |
| 27. |  | **Ceļu teksts** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Atbilstoši ADTI | Ceļa, laukuma seguma apraksts | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |
| 27.2. | Atbilstoši ADTI | Ielas, autoceļa nosaukums | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |
| 27.3. | 6102050500 | Ceļa platuma teksts | CELI\_####\_####\_TKST\_# | Teksts | 8 | 255,255,0 0,0,0 | 1 |  |  | Tahoma\_07\_LT |  |
| 28. |  | **Dzelzceļi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Atbilstoši ADTI | Atsevišķa dzelzceļa sliede | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 28.2. | Atbilstoši ADTI | Atsevišķa tramvaja sliede | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 28.3. | 6101012100 | Dzelzceļa apzīmējums | DZCE\_SLIE\_APZM\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE022.PNG | 128,0,160 0,0,0 | 1 |  | DZ\_SL\_APZIM |  | Izmanto mazos plāna mērogos |
| 28.4. | 6101021000 | Tramvaju sliežu ceļa apzīmējums | TTRC\_SCEL\_APZM\_####\_# | Līnija | http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/041/BILDES/N_77/PIEL_15_IMAGE023.PNG | 240,0,240 0,0,0 | 1 |  | TTRC\_SL\_APZIM |  | Izmanto mazos plāna mērogos |
| 29. |  | **Žogi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | Atbilstoši ADTI | Koka žogs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.2. | Atbilstoši ADTI | Koka žogs ar betona, mūra stabiem | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.3. | Atbilstoši ADTI | Stiepļu žogs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.4. | Atbilstoši ADTI | Stiepļu žogs ar betona, mūra stabiem | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.5. | Atbilstoši ADTI | Dzeloņstiepļu žogs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.6. | Atbilstoši ADTI | Betona, mūra žogs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.7. | Atbilstoši ADTI | Metāla žogs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.8. | Atbilstoši ADTI | Metāla žogs ar betona, mūra stabiem | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 29.9. | Atbilstoši ADTI | Žoga vārtu līnija | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  | Atbilstoši ADTI |  |  |
| 30. |  | **Žoga stabi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Atbilstoši ADTI | Žoga metāla stabs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 30.2. | Atbilstoši ADTI | Žoga betona, mūra stabs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 30.3. | Atbilstoši ADTI | Žoga koka stabs | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |

Ja šajā pielikumā nav noteikts apzīmējums, ar kādu apzīmē situācijas elementu, kas nepieciešams zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu sagatavošanā, izmanto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izgatavošanā lietotos apzīmējumus.

Teritorijas attēlošanai izmantotos apzīmējumus saskaņā ar šo noteikumu 264.2.8. apakšpunktu iesniedzamajā datnē pārveido par teritoriju ar noslēgtu kontūru.

Sagatavojot plānu izdrukas, attiecībā pret šajā pielikumā norādītajiem apzīmējumiem piemēro šādus mēroga koeficientus:

– mēroga koeficientu 0,5mērogam 1:250;

– mēroga koeficientu 1 mērogam 1:500;

– mēroga koeficientu 2 mērogam 1:1000;

– mēroga koeficientu 3 mērogam 1:2000;

– mēroga koeficientu 6 mērogam 1:5000;

– mēroga koeficientu 12 mērogam 1:10 000.

Līniju platuma standarts:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Līniju platums elementu apzīmējumu specifikācijā | Līnijas platums *Bentley MicroStation* programmatūrā | Līnijas platums (mm) *AutoDesk, AutoCad* programmatūrā | Līnijas platums papīra izdrukā (mm) |
| 0 | 0 | 0,09 | 0,10 |
| 1 | 1 | 0,35 | 0,20 |
| 2 | 2 | 0,50 | 0,50 |

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs