*Projekts*

12. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Ēku konstruktīvo elementu konstrukciju veidu**

**normatīvais kalpošanas ilgums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Konstrukcijas veida kods | Konstruktīvo elementu konstrukciju veidi un normatīvā kalpošanas ilguma grupas | Normatīvais kalpošanas ilgums gados |
| 1. | 1 | **Pamati** (ēkas daļa, kuras uzdevums ir uzņemt un sadalīt ēkas slodzi un pārnest to uz pamatni vai grunti) |   |
| 2. |   | 11 | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 3. |   |   | 1101 | Betona bloki (lentveida) |   |
| 4. |   |   | 1102 | Dzelzsbetona bloki (lentveida) |   |
| 5. |   |   | 1103 | Dzelzsbetona pāļi |   |
| 6. |   |   | 1104 | Monolītais betons (lentveida) |   |
| 7. |   |   | 1105 | Monolītais dzelzsbetons (lentveida) |   |
| 8. |   |   | 1106 | Monolītā dzelzsbetona plātne |   |
| 9. |   |   | 1107 | Monolītā šķiedrbetona plātne |   |
| 10. |   | 12 | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 11. |   |   | 1201 | Dabisko akmeņu mūris (lentveida) |   |
| 12. |   |   | 1202 | Dzelzsbetons (stabveida) |   |
| 13. |   |   | 1203 | Keramzītbetona bloki (lentveida) |   |
| 14. |   |   | 1204 | Ķieģeļi (lentveida) |   |
| 15. |   | 13 | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 16. |   |   | 1301 | Azbestcementa caurules ar betona pildījumu (stabveida) |   |
| 17. |   |   | 1302 | Betons (stabveida) |   |
| 18. |   |   | 1303 | Dabiskie akmeņi (stabveida) |   |
| 19. |   |   | 1304 | Metāls (stabveida) |   |
| 20. |   |   | 1305 | Polimēru caurules ar betona pildījumu (stabveida) |   |
| 21. |   | 14 | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 22. |   |   | 1401 | Koks (stabveida) |   |
| 23. |   |   | 1402 | Ķieģeļi (stabveida) |   |
| 24. |   |   | 1403 | Vieglbetona bloki (stabveida) |   |
| 25. | 2 | **Ārsienas (karkasi)** (ēkas vertikālais ārējais konstruktīvais norobežojums) |   |
| 26. |   | 21 | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 27. |   |   | 2101 | Dabisko akmeņu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) |   |
| 28. |   |   | 2102 | Dobo keramikas bloku mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) |   |
| 29. |   |   | 2103 | Ķieģeļu mūris (2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks) |   |
| 30. |   |   | 2104 | Monolītais betons |   |
| 31. |   |   | 2105 | Monolītais dzelzsbetons |   |
| 32. |   |   | 2106 | Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcija |   |
| 33. |   | 22 | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 34. |   |   | 2201 | Dabisko akmeņu mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) |   |
| 35. |   |   | 2202 | Dobo keramikas bloku mūris (līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) |   |
| 36. |   |   | 2203 | Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcija |   |
| 37. |   |   | 2204 | Dzelzsbetona paneļi |   |
| 38. |   |   | 2205 | Gāzbetona bloku mūris |   |
| 39. |   |   | 2206 | Izdedžbetona bloku mūris |   |
| 40. |   |   | 2207 | Keramzītbetona bloku mūris |   |
| 41. |   |   | 2208 | Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā) |   |
| 42. |   |   | 2209 | Monolītā izdedžbetona mūris |   |
| 43. |   |   | 2210 | Monolītā keramzītbetona mūris |   |
| 44. |   |   | 2211 | Tērauda karkasa konstrukcija |   |
| 45. |   | 23 | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 46. |   |   | 2301 | Arbolīta bloku mūris |   |
| 47. |   |   | 2302 | Gāzbetona paneļi |   |
| 48. |   |   | 2303 | Ģipšbetona paneļi |   |
| 49. |   |   | 2304 | Keramzītbetona paneļi |   |
| 50. |   |   | 2305 | Koka guļbūve |   |
| 51. |   |   | 2306 | Koka karkasa konstrukcija (biezumā vairāk par 15 cm) |   |
| 52. |   |   | 2307 | Koka stāvbūve |   |
| 53. |   |   | 2308 | Koka vairogi |   |
| 54. |   |   | 2309 | Ķieģeļu mūris (1 ķieģeļa biezumā) |   |
| 55. |   |   | 2310 | Monolītā skaidbetona mūris |   |
| 56. |   |   | 2311 | Pildrežģi |   |
| 57. |   |   | 2312 | Stikla konstrukcijas |   |
| 58. |   |   | 2313 | Stiklbloki |   |
| 59. |   | 24 | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 60. |   |   | 2401 | Koka dēļu iesegums |   |
| 61. |   |   | 2402 | Koka karkasa konstrukcija (biezumā līdz 15 cm (ieskaitot)) |   |
| 62. |   |   | 2403 | Ķieģeļu mūris (½ ķieģeļa biezumā) |   |
| 63. |   |   | 2404 | Māla kleķis |   |
| 64. |   |   | 2405 | Metāla lokšņu iesegums |   |
| 65. |   |   | 2406 | Niedru paneļi |   |
| 66. |   |   | 2407 | Polimēru (plastmasas) dēļu iesegums |   |
| 67. |   |   | 2408 | Polimēru (plastmasas) lokšņu iesegums |   |
| 68. |   |   | 2409 | Salmu paneļi |   |
| 69. | 3 | **Pārsegums** (horizontālās nesošās un norobežojošās konstrukcijas, kas sadala ēku stāvos, uzņem un pārnes pastāvīgo un mainīgo slodzi uz nesošajām sienām vai kolonnām (karkasiem)) |   |
| 70. |   | 31 | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 71. |   |   | 3101 | Betona velves |   |
| 72. |   |   | 3102 | Dzelzsbetona paneļi |   |
| 73. |   |   | 3103 | Dzelzsbetona sijas |   |
| 74. |   |   | 3104 | Dzelzsbetona velves |   |
| 75. |   |   | 3105 | Ķieģeļu mūra velves |   |
| 76. |   |   | 3106 | Monolītā dzelzsbetona klājs |   |
| 77. |   | 32 | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 78. |   |   | 3201 | Metāla plātnes |   |
| 79. |   |   | 3202 | Metāla sijas |   |
| 80. |   |   | 3203 | Metāla siju pārsegums ar dzelzsbetona aizpildījumu |   |
| 81. |   |   | 3204 | Metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu |   |
| 82. |   |   | 3205 | Metāla siju pārsegums ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu |   |
| 83. |   | 33 | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 84. |   |   | 3301 | Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu |   |
| 85. |   |   | 3302 | Metāla siju pārsegums ar koka aizpildījumu |   |
| 86. |   |   | 3303 | Metāla siju pārsegums ar metāla aizpildījumu |   |
| 87. |   | 34 | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 88. |   |   | 3401 | Dēļu klājs virs koka siju pārseguma |   |
| 89. | 4 | **Jumts** (nesošā konstrukcija) |   |
| 90. |   | 41 | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 91. |   |   | 4101 | Monolītā dzelzsbetona klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |   |
| 92. |   | 42 | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 93. |   |   | 4201 | Azbestcementa paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |   |
| 94. |   |   | 4202 | Dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām |   |
| 95. |   |   | 4203 | Dzelzsbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |   |
| 96. |   |   | 4204 | Gāzbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |   |
| 97. |   | 43 | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 98. |   |   | 4301 | Metāla konstrukcijas |   |
| 99. |   | 44 | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 100. |   |   | 4401 | Koka konstrukcijas |   |
| 101. | 5 | **Jumts** (segums) |   |
| 102. |   | 51 | *Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 150 |
| 103. |   |   | 5101 | Māla kārniņi |   |
| 104. |   |   | 5102 | Slānekļa plātnes |   |
| 105. |   | 52 | *Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 100 |
| 106. |   |   | 5201 | Betona kārniņi |   |
| 107. |   |   | 5202 | Niedres |   |
| 108. |   |   | 5203 | Salmi |   |
| 109. |   | 53 | *Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 70 |
| 110. |   |   | 5301 | Šķiedrcementa loksnes |   |
| 111. |   | 54 | *Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 50 |
| 112. |   |   | 5401 | Azbestcementa loksnes |   |
| 113. |   |   | 5402 | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu |   |
| 114. |   |   | 5403 | Bitumena plāksnītes (šindeļi) |   |
| 115. |   |   | 5404 | Koka dēļu klājs |   |
| 116. |   |   | 5405 | Metāla dakstiņi |   |
| 117. |   |   | 5406 | Profilētā tērauda loksnes |   |
| 118. |   |   | 5407 | Sintētisko materiālu loksnes |   |
| 119. |   |   | 5408 | Stikla loksnes |   |
| 120. |   | 55 | *Piektā normatīvā kalpošanas ilguma grupa:* | 20 |
| 121. |   |   | 5501 | Koka jumstiņi |   |
| 122. |   |   | 5502 | Koka skaidas (lubas) |   |
| 123. |   |   | 5503 | Koka dēlīši |   |
| 124. |   |   | 5504 | Ruberoīds |   |
| 125. |   |   | 5505 | Mastikas segumi |   |
| 126. |   |   | 5506 | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma |   |
| 127. |   |   | 5507 | Polimēru plātnes |   |
| 128. |   |   | 5508 | Polimēru plēve |   |

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs